<!--
 * @Description: 
 * @Date: 2022-01-06 14:31:32
 * @LastEditors: CK.Zh
 * @LastEditTime: 2022-01-10 22:41:38
 * @FilePath: /motion_ec/README.md
-->
# Motion EC 说明

## 简介

基于华大半导体 HC32L073 的 EC 固件。
HDSC 生产的 HC32L073 芯片，基于 ARM Cortex-M0+ 内核，最高主频 48 MHz，具有丰富的板载资源。


## 关于Motion

Motion计算机常用 **板载资源** 如下：

- MCU：HC32L073，主频 48MHz，128KB FLASH ，16KB RAM
- 常用外设
- 常用接口：
- 调试接口：CMSIS-DAP

## 外设支持

本 BSP 目前对外设的支持情况如下：

| **片上外设**  | **支持情况** |               **备注**                |
| :------------ | :-----------: | :-----------------------------------: |

## 使用说明

* RTOS: `rt-thread` 目前基于release版的[4.0.x](https://github.com/RT-Thread/rt-thread/tree/v4.0.x)分支
* 构建系统：`scons`
* 工程配置： `scons --menuconfig`
* 编译器： `gcc-arm-none-eabi`
* 调试器：`pyocd` （openocd不支持HDSC器件）
* 包管理工具 `pkgs`
