# 组装与测试

    本文将引导你安装导航套件并对各部件进行测试


## 组装

详请参照视频

### 线材连接

#### Mini 计算机

![](imgs/wire-2.jpg)

#### 显示器

![](imgs/wire-1.jpg)

#### 深度相机

![](imgs/wire-3.jpg)

#### 激光雷达

![](imgs/wire-4.jpg)

#### USB-Hub

![](imgs/wire-6.jpg)

注：USB-Hub数据线**必须**插到计算机上**指定插口**（如下图），否则将影响功能。

![](imgs/wire-7.jpg)

#### 定位系统

注：
* 仅室外导航套件含此组件
* 仅车载定位标签需要进行线材连接

![](imgs/wire-5.jpg)



### 电气拓扑

![](./imgs/autolabor_box_v2_electrical_topology.png)


## 测试

我们提供了一套工具软件，并将其放置在电脑桌面的测试文件夹中，用户可以用来检测导航套件中各部件能否正常工作。

![](imgs/autolabor-destop.jpg)


1. 激光雷达测试



2. 深度相机测试



3. 车载定位标签测试

## 常见问题

* “电池充电接口、Mini 计算机电源接口、Kinect-Hub电源接口可以互换适配器吗？”

    少年，劝你别有这么大胆的想法！

    尽管这三者物理外形一致，但电气规格`并不通用`，使用时务必注意，错误的接线方式将会导致设备损坏，甚至危及人身安全。

* “为什么风扇噪音非常大？”

    众所周知，AMD旗下CPU最大的特点就是~~发热量大~~ 性能强劲，并且Mini 计算机内部结构十分紧凑，只有风扇维持在较高转速才保证系统正常工作。

* “为什么我看不到 Kinect 的数据？”

    Kinect-Hub 的数据线另一端必须插在Mini 计算机 `USB3.0` 接口上，否则将无法从Mini 计算机读取到Kinect的数据。

* “ USB-Hub 上面的接口不通用吗？”

    不通用，组装时务必按照文字提示插入设备，错误的接线方式将无法正常建图、定位、避障，甚至危及人身安全。
