# 收货指南

## 检查

收到货后请不要急于签收，先检查外包装有无破损，如包装破损或贴于外包装上的防震标签感应器显示为红色，请拍照为证，并与快递员一同开箱验货，待确认无误后再签收，如需帮助可联系 Autolabor 客户服务平台。

![](imgs/slamSet-label.png)

# 清点

收件后打开包装，对照产品装箱单进行清点，如有短缺请于**三日内**联系客服，**过期不补**。

## Mini 计算机

| 名称         | 数量 |
| :----------: | :--: |
| Autolabor PC | 1    |
| 天线         | 1    |
| 计算机电源线  | 1    |

![](imgs/receipt-1.JPG)

## 显示器

| 名称          | 数量 |
| :-----------: | :--: |
| 显示器         | 1    |
| 360°显示器支架 | 1    |
| 显示器视频线   | 1    |
| 显示器电源线   | 1    |

![](imgs/receipt-2.JPG)

## 电源模块

> 注：深度相机集线器位于电量显示模块的背面，深度相机供电、数据传输使用。

| 名称                  | 数量 |
| :-------------------: | :--: |
| 电源模块/深度相机集线器 | 1    |

![](imgs/receipt-3-1.JPG)
![](imgs/receipt-3-2.JPG)

## 深度相机

| 名称           | 数量 |
| :-----------: | :--: |
| 相机           | 1    |
| 相机支架       | 1    |
| 深度相机集线盒  | 1    |
| 相机数据线     | 1    |
| 相机电源线     | 1    |

![](imgs/receipt-4.JPG)

## 激光雷达

| 名称           | 数量 |
| :------------: | :--: |
| 激光雷达组件    | 2    |
| 激光雷达数据线  | 2    |

![](imgs/receipt-5.JPG)

## USB-Hub

| 名称          | 数量 |
| :-----------: | :--: |
| USB Hub       | 1    |
| USB-Hub数据线 | 1    |
| USB-Hub电源线 | 1    |

![](imgs/receipt-6.JPG)

## 定位系统

> 注：仅室外导航套件含此组件。

| 名称                  | 数量 |
| :------------------: | :--: |
| 车载定位标签组件       | 1    |
| 车载定位标签支架       | 1    |
| 车载定位标签支架角码   | 3    |
| 定位标签              | 11   |
| 定位标签胶条          | 11   |
| 定位路由              | 1    | 

![](imgs/receipt-7.JPG)

## 其他

| 名称                   | 数量 |
| :--------------------: | :--: |
| Autolabor OS系统安装U盘 | 1    |
| 十字改锥                | 1    |
| 内六角扳手              | 2    |
| 2020角码                | 2    |
| M5大滑块                | 2    |
| M5小滑块                | 2    |
| M5x12螺钉               | 2    |
| M5x16螺钉               | 2    |

![](imgs/receipt-8.JPG)

温馨提示：
* 为保障产品售后运输途中的安全，请用户保留原厂外包装箱。
* 收货方收到货物后请进行清点，如有短缺请于三日内联系，过期不补。
* 部分配件可能随版本升级有所改动，但不影响性能，恕不另行通知。
